Chương 3: Thiết kế đường cong nằm
(Thời hạn nộp bài, 17h45, thứ 3; 12/03/2018)
Trình bày kết quả chính theo mẫu.
Yêu cầu (từ cầu 1-5: 1 điểm, câu 6: 3 điểm, câu 7: 2điểm).
1. Xác định tốc độ thiết kế theo TCVN 4054-2005
2. Xác định kích thước các yếu tố của mặt cắt ngang theo TCVN (bề rộng, độ dốc)

3. Tính toán: độ dốc siêu cao, chiều dài đoạn nối siêu cao.
4. Xác định các giá trị phù hợp TCVN; so sánh với giá trị tính toán (bước 3) và kết luận chọn.
5. Chia đoạn nối siêu cao thành các phần bằng nhau (tối thiểu 4, tối đa 7 đoạn). Tính toán cao độ thiết kế của tim đường theo cao độ HTK và id cho ở bảng số liệu. Với Htk là cao độ điểm Tiếp Đầu (TD).
6. Ứng với phương pháp quay siêu cao quanh tim:

- Tính cao độ của tim đường, mép phần xe chạy ở bụng và lưng đường cong tại các mặt cắt các đoạn chia (mục 5)

- Vẽ trên cùng một tờ giấy các mặt cắt ngang ở ranh giới các đoạn chia. (ghi chú độ dốc các bộ phận, tỷ lệ tự chọn) 

- Vẽ mặt cắt dọc thể hiện: Đoạn thẳng, đoạn cong, tên các mặt cắt; biểu diễn đường cao độ tim đường, đường cao độ mép phần xe chạy phía trái, phải.

7. Ứng với phương pháp quay siêu cao quanh mép PXC
Thực hiện tương tự các các nội dung ở mục 6. 
Với id=0 (không có độ dốc dọc)
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2. Các số liệu thiết kế ban đầu.
Cấp đường………………Địa hình…………


Bán kính đường cong :       m ; Cao độ thiết kế điểm đầu (Htk ):      m; Độ dốc dọc TK (id):    %

3. Tóm tắt các kết quả tính toán:

Tốc độ thiết kế : …………………
Kích thước các yếu tố MCN : (vẽ sơ hoạ, ghi kích thước, độ dốc)
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Lưu ý: Htk là cao độ thiết kế tim đường tại điểm Tiếp Đầu (TD)
[image: image1.emf]TT MSSV Cấp đườngĐịa hìnhR(m) HTK id(%)

11921623495Bùi Trường An III Đồi 450 28 -0.3

22221125604Trần Tiến Đạt III Núi 125 10 -1.5

32121629348Phạm Tiến Dũng IV Đồi 200 13 2.4

42221622540Nguyễn Hữu Được IV Đồi 300 28 0.5

51921623472Đặng Ngọc Hiếu IV Núi 75 27 1.5

62221634813Huỳnh Quốc Hùng III Núi 250 32 -0.6

72121627680Nguyễn Thanh Hưng III Đồi 250 6 2.1

82221515037Võ Ngọc Khanh IV Đồi 300 26 0.8

91821624748Lê Thy Nguyên IV Núi 60 16 0.6

102221624796Hoàng Văn Ninh V Đồi 100 13 -1.3

112221624798Nguyễn Hoàng Quân III Đồi 400 19 0.1

122221629187Lê Minh Quân IV Đồi 200 12 -2

132021625077Nguyễn Viết Quảng III Núi 250 31 0.6

142221622552Đào Xuân Quý III Đồi 250 20 1.9

152221624801Lương Trần Anh Tánh V Đồi 75 12 1.3

162021627374Phạm Công Trung V Đồi 100 6 0.7

172221622536Võ Ngọc Tư IV Núi 150 10 1

18 IV Núi 125 26 -0.5

19 III Núi 125 27 0.7
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